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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2026  №  615-п___
г.о. Лыткарино
Об утверждении изменений в Местные нормативы 

градостроительного проектирования городского округа Лыткарино
В соответствии с п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14.1 Закона Московской области от 07.03.2007 №36/2007-ОЗ  «О Генеральном плане развития Московской области», Перечнем нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 12.02.2010 №62/3, Нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением  Правительства Московской области  от 17.08.2015 №713/30, Методическими рекомендациями по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования с учетом пространственных особенностей структурно-функциональной организации территорий муниципальных образований Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 23.03.2009 №14а, Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением Главы города Лыткарино  от 07.06.2012 №526-п, с учетом письма Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 30.07.2026 №33Исх-6954/19-01, постановляю:
1. Утвердить изменения в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Лыткарино, утвержденные постановлением главы городского округа Лыткарино от 30.05.2025 №329-п (прилагаются).
2. Начальнику отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики Администрации городского округа Лыткарино (А.П. Артемов):
2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
2.2. Обеспечить размещение изменений в Местные нормативы  градостроительного проектирования городского округа Лыткарино в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино В.С. Трещинкина.
К.А. Кравцов
Утверждены

постановлением главы

городского округа Лыткарино 

от 22.10.2026  №  615-п___
Изменения в Местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа Лыткарино
1. В пункте 7 раздела «Общие положения»:
1.1. Абзац 7 признать утратившим силу;

1.2. Абзац 24 изложить в следующей редакции:

«площадь квартир определяется как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас в соответствии с СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003;»;

1.3. Абзац 36 изложить в следующей редакции:

«садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;»;
1.4. Абзац 38 изложить в следующей редакции:

«хозяйственные постройки - объекты капитального строительства и (или) некапитальные строения, сооружения, расположенные на садовых земельных участках или огородных земельных участках, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. Не относятся к хозяйственным постройкам погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых домов, садовых домов;»;

1.5. Абзац 41 изложить в следующей редакции:

«высокоэтажный градостроительный комплекс (далее - ВГК) - комплекс общественной, общественно-жилой застройки, являющийся планировочным кварталом и состоящий из здания с минимальной высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли и этажностью не менее 33 этажей или группы зданий, объединенных общим функционально-планировочным и архитектурно-пространственным решением, включающей в себя не менее одного здания с минимальной высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли и этажностью не менее 33 этажей и отношением суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен по проекции на уровень основного благоустройства к площади горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне основного благоустройства не менее 30;»;
1.6. Дополнить абзацами следующего содержания:

«средство индивидуальной мобильности (СИМ) - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;

пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка) - конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности; 

квартал - часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными рубежами, административными границами. Для территорий, в границах которых предусматривается строительство только индивидуальных жилых домов и/или садовых домов с объектами их обслуживания, граница квартала может определяться иными границами территорий, установленными ранее утвержденной градостроительной документацией, при обязательном одновременном соблюдении следующих требований:

- на смежной территории расположена застройка индивидуальными жилыми домами и/или садовыми домами;

- ко всем земельным участкам, зданиям, строениям на смежной территории обеспечивается подъезд по нормативной улично-дорожной сети общего пользования и пешеходная доступность;

- в границах планируемого квартала планируется размещение исключительно объектов, не причиняющих вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушающих права жителей, не требующих установления санитарной зоны и связанных с проживанием граждан;

район (территория) реконструкции - часть территории, в отношении которой документами территориального планирования и (или) градостроительного зонирования, и (или) документацией по планировке территории, и (или) проектами решений, и (или) решениями о комплексном развитии территории, и (или) договорами комплексного развития территории, и (или) решениями Градостроительного совета Московской области предусмотрены мероприятия по развитию (новому строительству), направленные на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности с преобразованием сложившейся застройки, включая снос (полный или частичный) существующих объектов капитального строительства и (или) вынос, переустройство инженерных коммуникаций, строительство и (или) реконструкцию улично-дорожной сети, изменение общественных территорий. Район реконструкции может включать застроенные территории, на которых расположены объекты капитального строительства, подлежащие сносу или реконструкции, и незастроенные территории, функционально или планировочно связанные с застроенными территориями, расположенными на расстоянии не более 1,2 км;

            кооперированная стоянка - стоянка автомобилей, обслуживающая группы объектов различного функционального назначения, организуемая на отдельных земельных участках с видами разрешенного использования, которые предусматривают размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств;
стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).».
2. В подразделе 1 «Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий в населенных пунктах и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки» раздела 1 «Основная часть (расчетные показатели)»:
2.1. Пункт 1.6 признать утратившим силу;

2.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Во всех типах населенных пунктов при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки необходимо предусматривать размещение объектов обслуживания жилой застройки в объеме не менее:

	Этажность жилой застройки, этажей
	Общая площадь нежилых помещений:
	Размещение:

	4-6
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	В границах жилого квартала, в том числе - в жилых зданиях, отдельно стоящих зданиях общественного назначения

	7-12
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	Первые этажи жилых зданий

	13 и более
	100% первого этажа
	Не допускается размещение жилых помещений в первых этажах


Нежилые помещения в жилой застройке следует размещать в зависимости от функционально-планировочной организации территории вблизи и/или на пересечении наиболее интенсивных пешеходных и транспортных маршрутов, в зданиях, фасады которых выходят на улично-дорожную сеть, и при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.

В жилой застройке необходимо предусматривать размещение объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния, с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать обеспеченность местами приложения труда от расчетного населения:

50-процентную - для застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами;

35-процентную - для застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами, в том числе для малоэтажной застройки в составе кластеров МЖС;

20-процентную - для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами, в том числе для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров ИЖС и МЖС.

Определение количества рабочих мест производится в соответствии с приложением №8 Нормативов градостроительного проектирования Московской области при подготовке документов территориального планирования. Требование не относится к проектированию в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.

Высота нежилых 1-х этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 метра.

Требования настоящего пункта в части размещения нежилых помещений в первых этажах не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета.

Процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений 1-х этажей должны отличаться и быть больше процента остекления, конфигурации, габаритов оконных проемов жилой части здания.

Входные группы объекта капитального строительства следует предусматривать с уровня земли.

Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства.

Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства»;

2.3. Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:

«1.16. Минимальный размер земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства необходимо принимать не менее 600 кв. м, за исключением земельных участков для индивидуальной и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС.

Допускается образование земельных участков площадью 400 кв. м, но не более 20% от общего количества образуемых земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства.

Ограничение в 20% не применяется в отношении земельных участков, образуемых в границах территории, в отношении которой заключен договор о комплексном развитии территории при условии создания (реконструкции) централизованных сетей водоотведения, обеспечивающих отведение хозяйственно-бытовых стоков и поверхностных (ливневых) стоков с каждого земельного участка, а также принятия застройщиком обязательств осуществить строительство жилых или садовых домов на всех указанных земельных участках в соответствии с документацией по планировке территории.

Минимальный размер земельных участков для индивидуальной и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС необходимо принимать не менее:

	Тип жилой застройки
	Минимальная площадь земельных участков <*>, м2

	Индивидуальная <*>
	300

	Блокированная <*>
	200


--------------------------------

<*> Минимальный размер земельных участков включает площадь застройки и подлежит обязательному обоснованию при подготовке документации по планировке территории с учетом Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и сводов правил, в том числе СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») и СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).»;

2.4. В абзаце 6 пункта 1.21 слово «существующей» исключить.

3. В подразделе 4 «Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения» раздела 1 «Основная часть (расчетные показатели)»:
3.1. В абзаце 1 пункта 4.5 после слов «жилого и нежилого назначения» дополнить словами «в границах жилого квартала, земельного участка для многоквартирного жилого дома (домов), домов блокированной застройки,»;

3.2. Абзац 3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

«Примеры расчета минимально необходимой площади территории для многоквартирного жилого дома (домов), строительство которого (которых) осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» за счет средств бюджета Московской области, приведены в примере 3 приложения N 7 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.»; 
3.3. Абзац 4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

«Примеры расчета минимально необходимой площади территории для многоквартирного жилого дома (домов), домов блокированной застройки и ВГК (для целей межевания) приведены в примере 4 приложения N 7 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.»;
3.4. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

«4.12. Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, при этом потребность расчетного населения для малоэтажной жилой застройки в кластерах МЖС в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 100% от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.

Распределение обеспеченности расчетного населения местами для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:

в границах квартала - не менее 40%;

в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях - 60% при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м.

В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) наземных гаражах.

Рекомендации по размещению плоскостных стоянок и примеры их размещения в улично-дорожной сети и в жилых зонах приведены в приложении №14 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.

Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 30 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м.

Допускается снижать потребность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на территориях, расположенных вблизи существующих станций железнодорожного транспорта, метрополитена, скоростного трамвая, исходя из условий:
- на 15% при наличии/обустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, в том числе обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения) при пешеходной доступности от жилого дома до ближайшего входа на станцию не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м;

- на 10% при наличии остановок наземного пассажирского транспорта в пешеходной доступности не более 500 метров от жилого дома, при этом время в пути от остановки до указанных станций на наземном пассажирском транспорте составляет не более 10 минут, расстояние - не более 5 км.

При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, административного, общественно-делового, производственного назначения), на отдельных земельных участках с видами разрешенного использования, которые предусматривают размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест не более чем на 15% без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых парковками объектов при условии соблюдения норматива по пешеходной доступности до объектов.

Кооперированные стоянки следует размещать на территориях вблизи групп объектов различного функционального назначения.

        Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 x 2,5 м. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. Количество машино-мест для людей с инвалидностью необходимо предусматривать согласно требованиям СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

Общая потребность расчетного населения в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется с учетом положений пункта 5.6 Нормативов градостроительного проектирования Московской области. Для территорий индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства места временного хранения автомобилей следует размещать вдоль проезжей части с устройством карманов для стоянки транспортных средств из расчета: 1 машино-место на 5 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - 400-1000 кв. м), 1 машино-место на 10 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - 1000-2000 кв. м), 1 машино-место на 20 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - свыше 2000 кв. м). Необходимо предусмотреть организацию стоянки автомобилей и кратковременной остановки транспорта для посадки и высадки пассажиров на территории рядом с въездом на территорию ИЖС в размере 5 машино-мест, в том числе для школьного автобуса или спецтехники - 1 машино-место.

На территории кластеров ИЖС и МЖС необходимо дополнительно размещать площадки временного хранения автомобилей для расчетного населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС из расчета 4,5 кв. м/участок (индивидуальных или блокированных жилых домов), при этом размещение мест для временного хранения автомобилей предусматривается в границах кластеров ИЖС и МЖС при дальности пешеходной доступности до участков индивидуальных и (или) блокированных жилых домов в границах кластеров ИЖС и МЖС не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м.

Площадь такой территории может быть скорректирована в случаях размещения автомобилей временного хранения для кластеров ИЖС и МЖС:

- в многоуровневых надземных гаражах;

- в красных линиях улично-дорожной сети при условии, что временное хранение автомобилей предусмотрено схемой транспортного обслуживания территории.

При этом площадь территории для размещения одного автомобиля принимается из расчета 22,5 кв. м.

Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Парковки на улично-дорожной сети размещаются с учетом требований СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Пешеходные коммуникации населенного пункта, кластера ИЖС должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2 метров с обеспечением беспрепятственного и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.

Для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать места из расчета не менее:

	Общеобразовательные организации (школы):

	Вместимость (количество учащихся):
	Количество мест для хранения автомобилей:

	до 1100 учащихся
	1 м/м на 100 учащихся и 7 м/м на 100 работающих

	1100 и более учащихся
	1 м/м на 100 учащихся и 5 м/м на 100 работающих

	Дошкольные образовательные организации (детские сады):

	до 330 мест
	5 м/м

	свыше 330 мест
	1 м/м на 100 мест и 10 м/м на 100 сотрудников


при дальности пешеходной доступности таких мест для хранения автомобилей не более 200 м от территории данных учреждений.

    Количество мест для хранения автомобилей (парковочных мест) для помещений в нежилых зданиях следует принимать в зависимости от функционального назначения таких помещений в соответствии с приложением №10 Нормативов градостроительного проектирования Московской области (за исключением торговых и торгово-развлекательных комплексов). Для помещений без конкретного функционального назначения, а также для встроенно-пристроенных нежилых помещений на первых этажах жилой застройки и многоуровневых паркингов независимо от функции - из расчета 1 место на 50 кв. м общей площади таких помещений (за исключением дошкольных образовательных организаций, поликлиник).
Не допускается обеспечение нормативной потребности планируемой застройки в местах хранения индивидуального автомобильного транспорта и приобъектных стоянках за счет зависимых мест хранения автотранспорта.»;

3.5. В абзаце 1 пункта 4.12.1 после слов «и общественно-деловой застройки» дополнить словами «за исключением территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов»;
3.6. Дополнить пунктом 4.18.1 следующего содержания:

«4.18.1. Выполнение мероприятий по увеличению мощности существующих объектов образования (новое строительство, реконструкция) возможно с выполнением следующих условий:

площадь земельного участка отвечает требованиям о минимальных размерах земельных участков для размещения объектов образования согласно пункту 4.18 настоящих Нормативов;

имеется подтверждение органа местного самоуправления о сохранении фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства, и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения существующей застройки.»;
3.7. Абзац первый пункта 4.20 после слов «протяженностью 1-15 км» дополнить словами «и могут быть использованы для передвижения средств индивидуальной мобильности»;
3.8. Абзац 1 пункта 4.22 дополнить словами «(культурно-досуговые центры)»;
3.9. В пункте 4.23:

3.9.1. Подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Площадь земельного участка для размещения станции и/или подстанции скорой помощи следует принимать из расчета 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га.»;

3.9.2. Подпункт 5 признать утратившим силу.;

3.10. Дополнить пунктом 4.24.1 следующего содержания:

«4.24.1. Строительство пожарного депо в целях размещения пожарно-спасательной части необходимо предусматривать исходя из следующих нормативов:

единица измерения: автомобиль;

рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения в границах одного или нескольких населенных пунктов (в пределах минимума) - 0,2 автомобиля.

Рекомендуемый размер земельного участка: определяется в соответствии с приложением №13 к Нормативам градостроительного проектирования Московской области.

В условиях реконструкции объекта, в стесненных условиях допускается отклонение от указанных минимальных размеров земельных участков для размещения пожарного депо при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием органа местного самоуправления и Главным управлением Гражданской защиты Московской области, при этом уменьшение площади земельного участка не должно повлечь уменьшение устанавливаемого норматива обеспеченности - 0,2 автомобиля на 1000 человек расчетного населения.

При размещении здания пожарного депо на территории муниципального образования следует руководствоваться Сводом правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 №181, Сводом правил СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 №311/пр, и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 №1034/пр.

Здания пожарных депо на территории населенного пункта следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенном пункте не превышает времени, определенного Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»;

3.11. Пункт 4.25 изложить в следующей редакции:

«4.25. Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными документами, в том числе приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 №538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» и пунктом 8.6 Нормативов градостроительного проектирования Московской области.».
4. Абзац 4 пункта 5.1 подраздела 5. «Расчетные показатели допустимой пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурного обслуживания» раздела 1 «Основная часть (расчетные показатели)» изложить в следующей редакции:

«Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.».

5. Пункт 7.2 подраздела 7. «Расчетные показатели обеспеченности жителей Московской области основными видами инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги связи) в целом по Московской области и дифференцированные по отдельным территориям Московской области»  раздела 1 «Основная часть (расчетные показатели)» изложить в следующей редакции:

«7.2. Расчетные показатели теплоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.».

6. Пункт 9.6 подраздела 9. «Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории (за исключением комплексного развития территории кластеров ИЖС и МЖС)» Раздела 1 Основная часть (расчетные показатели)» изложить в следующей редакции:

«9.6. Требования настоящего подраздела не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Требования настоящего подраздела распространяются в отношении территорий, развитие которых осуществляется на основании действующих договоров о развитии застроенных территорий.».

7. Пункт 12.4 подраздела 12. «Стандарты объектов общественного и коммунального назначения» раздела 1 «Основная часть (расчетные показатели)» признать утратившим силу.


